
**Программирование пультов**  
Управление приводом от одной кнопки пульта радиоуправления (Рис. 6) осуществляется в режиме пошагового управления (соответствует последовательности действий …Открыть - Стоп – Закрыть – Стоп…). Для того чтобы обеспечить управление приводом от пульта радиоуправления, код кнопки пульта должен быть внесен в память блока управления (таблица 7).

  
*Рис. 6. Пульт радиоуправления*

*Таблица 7. Запоминание и стирание пультов радиоуправления*

|  |  |
| --- | --- |
| **Действия** | |
| **A) Внесение пульта в память блока управления** | | - |
| 1 | Нажмите кнопку «CODE» |  |
| 2 | После появления на индикаторе надписи «Su» нажмите на 1…2с выбранную вами кнопку на пульте радиоуправления (одну из кнопок A, рис. 6) |  |
| 3 | Повторно нажмите на 1…2с ту же кнопку на пульте радиоуправления. На индикаторе кратковременно замигает надпись «Su», после чего блок управления перейдет в режим ожидания |  |
| - |  |  |
| **B) Удаление пультов из памяти блока управления** | | - |
| 1 | Нажмите и удерживайте кнопку «CODE» в течение 8 секунд, до появления на индикаторе надписи «dL», которая подтверждает удаление из памяти блока управления всех внесенных в него пультов (кодов) |  |
| 2 | Отпустите кнопку «CODE», после чего привод перейдет в режим ожидания |  |

|  |  |
| --- | --- |
| http://roltek.ru/assets/images/instrukczii/vosklic.png | Если при настройках в течение 20с не будет подтверждено новое выбранное значение, блок управления перейдет в режим ожидания и не сохранит его. |
| http://roltek.ru/assets/images/instrukczii/vosklic.png | Если пульт утерян, во избежание несанкционированного проникновения в помещение, необходимо стереть все коды из памяти радиоприемника блока управления и заново запрограммировать все пульты. |